**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

*Názov/Obchodné meno* **Obec Nedožery-Brezany**

*verejného obstarávateľa:*

*Sídlo:* **Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany**

*IČO:* **00318302**

*DIČ:* **2021162737**

Štatutárny zástupca/Kontaktná osoba: **Ing. Jaroslav Pekár, PhD. – starosta obce**

*Mobil:* **+421905823555**

*E-mail:* [starosta@nedozery-brezany.sk](mailto:starosta@nedozery-brezany.sk)

*Internetová stránka:* [www.nedozery-brezany.sk](http://www.nedozery-brezany.sk)

***Predmet zákazky:*** **„Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok v obci Nedožery-Brezany“**

***Miesto dodania, inštalácie predmetu zákazky:*** katastrálne územie Nedožery a katastrálne územie Brezany na parcelách Katastra nehnuteľností v zmysle projektovej dokumentácie.

* SO1 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (CINTORÍN NEDOŽERY)
* SO2 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (ŽELEZNIČNÁ STANICA)
* SO3 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (JEDNOTA BREZANY)
* SO5 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (POŠTA NEDOŽERY)

***Technické vlastnosti autobusových zastávok:***

Rozmery konštrukcie: sú definované v priloženej projektovej dokumentácii (príloha č. 5 výzvy) pre každý stavebný objekt (SO1, SO3, SO4, SO5)

Výška: je definovaná v priloženej projektovej dokumentácii (príloha č. 5 výzvy) pre každý stavebný objekt (SO1, SO3, SO4, SO5)

Rozmery zastrešenia: sú definované v priloženej projektovej dokumentácii (príloha č. 5 výzvy) pre každý stavebný objekt (SO1, SO3, SO4, SO5)

Nosná konštrukcia: trojmodulová zváraná konštrukcia s bočnicami vyrobená z pozinkovanej ocele vo farbe RAL 7016 antracitová

povrchová úprava – jedenkrát základný náter + dvakrát vrchná farba RAL 7016

Strecha: rovná strecha; mohutné hranaté oplechovanie strechy s ukrytým spádom do zadnej časti prístreška; všetky oceľové prvky strechy budú žiarivo pozinkované s farebnou povrchovou úpravou RAL 7016 antracitová (jedenkrát základný náter + dvakrát vrchná farba RAL 7016)

Výplň bočných a zadných modulov: kalené bezpečnostné sklo minimálnej hrúbky 6 mm s povrchovou úpravou vzorového pieskovania – vzor sieť minimálne 90% plochy skla.

Doplnky: sú definované v priloženom  Rozpočte výkaz výmer (Príloha č. 4 výzvy) pre každý stavebný objekt (SO1, SO3, SO4, SO5) ako príslušenstvo k položke uvedenej v poznámke príslušnej položky rozpočtu.

Výrobok musí byť opatrený označením CE v súlade s STN EN 1090.

Prístrešok musí byť nový, originálny, nie repasovaný ani používaný.

Montáž prístrešku a stavebné práce súvisiace s jednotlivými stavebnými objektami v zmysle projektovej dokumentácie.

Dovoz prístrešku na miesto plnenia, ktoré je definované v priloženej projektovej dokumentácii pre jednotlivé stavebné objekty.

Súčasťou dodávky musí byť aj statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou.

Obchodné meno uchádzača: .....**uveďte**.....

IČO: .....**uveďte**.....

Dátum: .....**uveďte**..... \_\_\_\_\_\_\_**podpíšte a opatrite pečiatkou**\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis uchádzača

***ČESTNÉ VYHLÁSENIE***

***Obchodné meno .............................* uveďte*...................................... IČO: ........* uveďte*...........,***

***zastúpená ..........* uveďte*................... týmto***

***čestne vyhlasuje***

***že spoločnosťou predkladaná cenová ponuka na predmet zákazky* „Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok v obci Nedožery-Brezany“ *zahŕňa všetky technické požiadavky definované v Prílohe číslo 6: Technická špecifikácia predmetu zákazky.***

Dátum: .....**uveďte**.....

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**podpis a opatrené pečiatkou**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis uchádzača